**Инструкция по использованию манекена.**

1. **Сборка манекена**.

|  |  |
| --- | --- |
| Вставьте ногу **А** в основу **В** и потяните вверх, чтобы закрепить.Оденьте наконечник С на край ноги. |  |
|  Вставьте ногу **А** в выемку **В** на станине  |  |
| Расставьте ноги стойки манекена. |  |

1. **Регулировка высоты стойки и сборка корпуса**

|  |  |
| --- | --- |
| Ослабьте зажим **А**, потяните трубку стойки вверх на необходимую высоту, затяните зажим **А**.Установите корпус на стойку.Высоту крепления корпуса на стойке можно регулировать с помощью ограничителя **В**.Зажим **С** нужен, чтобы предотвратить вращение манекена. |  |

**Фиксация регулировочной ручки к шее манекена**

|  |  |
| --- | --- |
| Регулировочная ручка крепится к шее манекена при помощи отвертки (не входит в комплект) |  |

**Регулировка формы манекена под необходимые размеры.**

**Важно:** когда Вы корректируете формы манекена под необходимые размеры, всегда ослабляйте винты медленно, очень аккуратно, постепенно.

Измеряйте размеры при помощи сантиметра(рулетки).

1. **Регулировка размера корпуса манекена**

|  |  |
| --- | --- |
| Нажмите на регулятор и поверните его |  |

1. **Регулировка размера шеи**

|  |  |
| --- | --- |
| Нажмите на регулировочную ручку и поверните ее. |  |
|  |  |

1. **Регулировка длины спины**

|  |  |
| --- | --- |
| Ослабьте зажим **Y** и тяните нижнюю часть торса вверх/вниз, пока не получите нужную длину. Затяните зажим **Y** |  |

**Внимание: храните упаковку в недоступном для детей месте.**

**Набивка манекена**

|  |  |
| --- | --- |
| Чтобы увеличить манекен в объёмах, используйте накладки в нужной части манекена. |  |

**Маскировка зазоров и накладок раздвижного манекена**

|  |  |
| --- | --- |
| После того, как вы отрегулировали манекен, закройте образовавшиеся зазоры с помощью полоски ткани или ленты.Пометьте центр на маскировочной ленте.Для маскировки накладок можно использовать пуловер из эластичной ткани, просто оденьте его на манекен. |  |

**Использование манекена**

|  |  |
| --- | --- |
| Пользуйтесь булавками, чтобы прикрепить каждую часть изделия. Выполняйте необходимые действия, чтобы подогнать изделие под нужный размер. |  |

**Маркировка низа изделия**

|  |  |
| --- | --- |
| Отрегулируйте высоту приспособления для маркировки низа изделия. Вставьте ткань в зажим, как показано на рисунке, зафиксируйте зажим и прикрепите булавку у верхнего края зажима. Откройте зажим, передвиньте его по кругу и повторите операцию. |  |

**Таблица размеров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер** | **Обхват груди** | **Обхват талии** | **Обхват бёдер** | **Длина спины** |
| Детский | см | 76-94 | 56-74 | 79-94 | 38-43 |
| А(маленький) | см | 84-100 | 64-81 | 86-102 | 38-43 |
| В(средний) | см | 99-114 | 76-94 | 100-117 | 43-48 |
| С(большой) | см | 112-127 | 94-109 | 117-132 | 43-48 |
| D(очень большой) | см | 122-137 | 104-119 | 130-144 | 43-48 |