|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\АМД логотип CD X3 вектор1-1.png | **ООО Производственно-коммерческая фирма «АМД»****ООО** **ПКФ «АМД»****Юридический адрес:**634021, Россия, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе 240 а, стр. 6 **ИНН** 7014055203, **КПП** 701701001, **ОГРН**  1117014001026, **Р/с** 40702810934000793101 **Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск** **К/с** 30101810500000000816 **БИК** 045004816**Тел./Факс:** (3822) 21-17-69**E-mail** pkfamd@mail.ru |

**ИНСТРУКЦИЯ**

 **к насадке для надувания воздушных шаров с конфетти**

****

Для надувания шаров от 16 дюймов и более, снимите насадку и наденьте шар прямо на корпус. Объем контейнера рассчитан для заполнения конфетти шара диаметром до 36 дюймов

Одной рукой удерживайте шар, второй резко (!) откройте вентиль баллона, и надувайте шар. Открывать нужно резко, чтобы поток гелия распределил конфети

Поместите конфетти в контейнер в нужном объеме и прокручивая наденьте его на корпус насадки. Следите, чтобы трубка в контейнере была расположена ровно

Наденьте шар на насадку, как можно глубже. Шар предварительно обработать средством Hi-float или любым аналогом. Для надувания шара с конфетти добавляйте чуть больше обработки.

Завяжите шар.

Если необходимо встряхните шар для более равномерного распределения конфетти

Накрутите насадку на баллон с гелием.

|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЫКАТЬ ОТВЕРСТИЕ НАСАДКИ «НАГЛУХО».** |