{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Откатные ворота Combiarialdo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Откатные ворота Combiarialdo","index":0,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,2],[39,2,39,4],[9,0,9,4],[30,0,30,4],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[5,0,5,3],[8,1,8,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[38,1,38,2],[15,3,15,4],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[21,1,21,2],[16,0,16,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[23,0,23,4],[24,1,24,2],[25,1,25,2]]}
["ОТКАТНЫЕ ВОРОТА"]
["Комплектующие для откатных ворот Combiarialdo"]
["Внешний вид комплектующих CombiArialdo"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Артикул","Наименование",null,"Ед. изм.","Дилер"]
["Масса ворот до 400 кг"]
["395PEKHO","Тележка с роликами (для комплекта необходимо 2 шт) ",null,"шт",70.337700000000012]
["396P","Ролик концевой",null,"шт",32.225850000000001]
["397P","Улавливатель концевого ролика",null,"шт",28.252800000000004]
["399PMT6","Направляющий рельс, длина 6м",null,"шт",174.96135000000004]
["462P","Направляющая скоба с роликами",null,"шт",30.165750000000006]
[null,"Cтандартный комплект откатной системы PICCOLO",null,406.28250000000003]
[" Система MEDIO для створки весом до 800 кг"]
["395MEKHO","Тележка с роликами (для комплекта необходимо 2 шт) ",null,"шт",100.79775000000002]
["396M","Ролик концевой",null,"шт",36.198900000000009]
["397M","Улавливатель концевого ролика",null,"шт",32.225850000000001]
["399MMT6","Направляющий рельс, длина 6м",null,"шт",542.98350000000005]
["462P","Направляющая скоба с роликами",null,"шт",30.165750000000006]
[null,"Cтандартный комплект откатной системы MEDIO",null,843.16950000000008]
[" Система GRANDE для створки весом до 1000 кг"]
["395G","Тележка с роликами (для комплекта необходимо 2 шт) ",null,"шт",356.10300000000007]
["396G","Ролик концевой",null,"шт",45.616500000000002]
["397G","Улавливатель концевого ролика",null,"шт",40.760550000000002]
["399GMT3","Направляющий рельс, длина 3м (для комплекта необходимо 2 шт) ",null,"шт",1068.3090000000002]
["462G","Направляющая скоба с роликами",null,"шт",51.502500000000012]
[null,"Cтандартный комплект откатной системы GRANDE",null,1918.3905000000002]
[" Дополнительные комплектующие"]
["399PMT3","Направляющий рельс PICCOLO, длина 3м",null,"шт",96.236100000000022]
["399MMT3","Направляющий рельс MEDIO, длина 3м",null,"шт",298.71450000000004]
["399GMT3","Направляющий рельс GRANDE, длина 3м",null,"шт",587.56995000000006]
["396PT","Заглушка для рельса PICCOLO",null,"шт",9.417600000000002]
["396MT","Заглушка для рельса MEDIO",null,"шт",17.805150000000001]
["395RUS","Регулировочная пластина для тележек 395PEKHO и 395MEKHO (для одной тележки необходимо 2 шт)",null,"шт",17.658000000000005]
["467P","Улавливатель створки с роликами",null,"шт",66.364650000000012]
["397STF","Кронштейн для улавливателя концевого ролика",null,"шт",28.988550000000004]
[null,null,"Все цены приведены в EUR с учетом НДС"]